**Каркасные перегородки Гласстрой. Инструкция по эксплуатации.**

Каркасные перегородки выполняют ограждающие функции и способны долгое время сохранять внешний вид и потребительские свойства при условии соблюдения правил эксплуатации.

Каркас перегородок выполнен из упрочнённого алюминиевого сплава, с декоративным покрытием особо стойкой эпоксидно-полиэфирной краской.

В качестве заполнения перегородок применяются долговечные материалы с высокой износостойкостью, такие как силикатное стекло, гипсокартонные листы с различными видами полимерных защитных покрытий, а также ЛДСП.

Назначением перегородок системы Basic является разделения здания в пределах этажа на отдельные помещения.

Эксплуатация данного вида перегородок допускается при строгом соблюдении следующих условий:

* установка только в помещениях, оборудованных исправными и действующими системами центрального отопления и приточно-вытяжной вентиляции;
* температура эксплуатации перегородок +5…+40 °С, с относительной влажностью воздуха менее 80%, без условий для выпадения конденсата;
* перепад температур с противоположных сторон перегородки не должен превышать 10°С;
* в эксплуатируемых помещениях необходимо соблюдение соответствующих санитарно-гигиенических норм СанПиН;
* избегайте загрязнения каркаса и заполнения; возможные загрязнения следует немедленно удалить с помощью мягкой ткани и моющего средства на основе натурального мыла;
* не допускается использование химически активных и абразивных моющих средств;
* не допускается переоборудование перегородок и их составных частей без письменного согласования с проектной организацией, осуществившей проектирование и/или монтаж перегородок;
* не допускайте непосредственного контакта стеклянных панелей с металлическими предметами;
* запрещается подвергать перегородки нагрузкам, не обусловленным нормальным режимом эксплуатации, а также использовать их не по прямому назначению;
* в процессе эксплуатации подвижных створок (при их наличии) необходимо визуально контролировать работу установленной дверной фурнитуры; в случае появления люфтов, потери плавности хода, неравномерной работы механизмов (доводчиков, петель, замков и пр.), увеличенных зазоров, заедания, течи технологических жидкостей, посторонних звуков или иных признаков нештатной работы механизмов незамедлительно прекратить эксплуатацию перегородок до устранения неисправности квалифицированным специалистом.