**Лестничные ограждения Гласстрой Glass Border.**

**Инструкция по эксплуатации.**

Лестничные ограждения из многослойного и закалённого стекла Glass Border – ограждающие конструкции, важный элемент безопасности общественных и частных пространств.

Данные изделия предназначены для обеспечения безопасной эксплуатации разноуровневых помещений, выполняют защитные и декоративные функции, и способны долгое время сохранять внешний вид и потребительские свойства при условии соблюдения правил эксплуатации.

Ключевым элементом ограждений являются панели из высокопрочного закалённого стекла, в ряде случаев многослойного. Данные панели прошли процесс закаливания в заводских условиях и полностью соответствуют принятым нормам безопасности.

Применяемая фурнитура для ограждений характеризуется высокой надёжностью, гарантированной устойчивостью к высоким нагрузкам, продолжительным сроком службы и разработана специально для использования в ограждающих конструкциях.

Эксплуатация данного вида перегородок допускается при строгом соблюдении следующих условий:

* установка только в помещениях, оборудованных исправными и действующими системами центрального отопления и приточно-вытяжной вентиляции;
* температура эксплуатации ограждений +5…+35 °С, с относительной влажностью воздуха менее 80%, без условий для выпадения конденсата;
* в эксплуатируемых помещениях необходимо соблюдение соответствующих санитарно-гигиенических норм СанПиН;
* избегайте загрязнения крепёжных элементов, поручней и стеклянных панелей; возможные загрязнения следует немедленно удалить с помощью мягкой ткани и моющего средства на основе натурального мыла;
* не допускается использование химически активных и абразивных моющих средств;
* не допускается переоборудование ограждений и их составных частей без письменного согласования с проектной организацией, осуществившей проектирование и/или монтаж ограждений;
* не допускайте непосредственного контакта стеклянных панелей с металлическими предметами;
* запрещается подвергать ограждения нагрузкам, не обусловленным нормальным режимом эксплуатации, а также использовать их не по прямому назначению;
* в процессе эксплуатации ограждений необходимо визуально контролировать состояние креплений и установочных профилей; в случае появления люфтов, увеличенных зазоров, иных признаков нештатного состояния элементов ограждения незамедлительно прекратить его эксплуатацию до устранения неисправности квалифицированным специалистом.